|  |  |
| --- | --- |
| T-S®_logo | Общество с ограниченной ответственностью  **«Тосол-Синтез Трейдинг»**  ————————————————————————————————————————————  606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а  тел/факс: (8313) 21-89-38, 25-53-32, e-mail: [ts@t-s.ru](mailto:ts@t-s.ru), www.t-s.ru |

**Теплоносители EcoTherm® суперконцентрат на основе МЭГ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Фасовка, кг : 10, 20, 50, 220, 230, 1000*** | |

Используется для приготовления рабочей жидкости с температурой замерзания от -65°С до -20°С, путем разбавления водой. Состав: этиленгликоль, обессоленная вода, антикоррозионные, стабилизирующие присадки, а также противопенные и красящие добавки.